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[bookmark: _heading=h.ff8nrhs34gf5]ПАСПОРТ
[bookmark: _heading=h.f03rr5f82mb9]Пластиковый контейнер ТБО 1100 литров
ТУ 22.29.29-002-70718302-2025
[bookmark: _heading=h.6advdv3n42p]1. Назначение
1.1. Пластиковый контейнер ТБО 1100 литров (далее — контейнер) предназначен для сбора, временного хранения и механизированной погрузки твердых бытовых отходов.

[bookmark: _heading=h.pfgfg69ae810]2. Техническое описание
2.1. Контейнер состоит из цельнолитого крупногабаритного корпуса на колесах и крышки, изготовленных из полиэтилена высокой плотности методом литья под давлением на термопластавтомате.
2.2. Комплектующие детали контейнера (цапфа, ось крышки, ручки, заглушка сливного отверстия, крепежные элементы) изготавливаются в соответствии с конструкторской документацией.
2.3. Конструкция и характеристики контейнера соответствуют требованиям DIN EN 840-2.
2.4. Контейнер имеет сливное отверстие для удаления жидкостей, закрываемое заглушкой с уплотнителем.
2.5. Допускается изготовление контейнера в различных цветах по согласованию с заказчиком.
2.6. На поверхности контейнера допускаются незначительные технологические особенности, не влияющие на эксплуатационные свойства изделия: малозаметные вкрапления, незначительная неоднородность окраски, слабая волнистость, шероховатость, малозаметные следы холодного спая материала.

[bookmark: _heading=h.6hantxreys81]3. Основные технические характеристики

	Параметр
	Значение

	Наименование изделия
	Пластиковый контейнер ТБО

	Номинальный объем
	1100 л (1,1 м³)

	Длина
	1370 мм

	Ширина
	1110 мм

	Высота
	1350 мм

	Масса тары
	46 кг

	Материал корпуса и крышки
	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

	Максимальная грузоподъемность
	440 кг

	Диаметр колес
	200 мм

	Температурный диапазон эксплуатации
	от -40 °C до +50 °C

	Допустимое кратковременное температурное воздействие
	до +90 °C



[bookmark: _heading=h.b59zvvga2irn]4. Комплектация
4.1. Базовая комплектация контейнера включает:
	Наименование
	Количество

	Корпус контейнера
	1 шт.

	Крышка
	1 шт.

	Цапфа в комплекте с усилителем и крепежом
	2 шт.

	Ось крышки
	2 шт.

	Заглушка сливного отверстия
	1 шт.

	Поворотное колесо диаметром 200 мм с крепежом
	4 шт.

	в том числе с тормозом
	2 шт.

	в том числе без тормоза
	2 шт.



4.2. По согласованию с заказчиком контейнер может поставляться в иной комплектации.
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[bookmark: _heading=h.axzpmgwyoh8e]5. Комплектность поставки
5.1. В комплект поставки входят:

	Наименование
	Количество

	Контейнер пластиковый ТБО 1100 л
	___ шт.

	Паспорт изделия
	1 шт.



[bookmark: _heading=h.i8auwj3kxzm3]6. Транспортировка и хранение
6.1. Контейнеры транспортируют в штабелях всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
6.2. Допускается перевозка открытым транспортом при обязательном укрытии груза брезентом или иным защитным материалом.
6.3. Контейнеры хранят в штабелях. Максимальная высота штабеля не должна превышать 2500 мм.
6.4. При хранении в отапливаемых помещениях контейнеры должны находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
6.5. При хранении контейнеры должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей.

[bookmark: _heading=h.rhqkn9xlcufn]7. Указания по эксплуатации
7.1. При установке контейнера необходимо обеспечить его устойчивое положение.
7.2. Запрещается находиться рядом с контейнером в момент его подъема и опрокидывания при выгрузке в мусоровоз.
7.3. Опорожнение контейнера осуществляется специальными подъемными механизмами с устройствами захвата.
7.4. В процессе эксплуатации контейнер не должен подвергаться механическим нагрузкам, превышающим установленные показатели.
7.5. Температурный диапазон эксплуатации контейнера составляет от -40 °C до +50 °C. Допускается кратковременное воздействие температуры до +90 °C.
7.6. Контейнер не предназначен для сбора и временного хранения опасных отходов.
7.7. Запрещается помещать в контейнер легковоспламеняющийся, горючий и тлеющий мусор.
7.8. Перемещение контейнера волоком, а также с включенным тормозным механизмом колес не допускается.
7.9. При выгрузке штабелей новых контейнеров из транспортного средства необходимо применять специальные захваты, обеспечивающие сохранность продукции при погрузочно-разгрузочных работах.
7.10. Запрещается выгружать новые контейнеры из транспортного средства путем опрокидывания штабелей.

[bookmark: _heading=h.d96hrvqj9wq1]8. Требования безопасности
8.1. Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.3.030 и ГОСТ 12.3.002.
8.2. Контейнеры и комплектующие не являются токсичными, при хранении и эксплуатации не выделяют вредных для человека и окружающей среды веществ.
8.3. Контейнеры не являются взрывоопасными.
8.4. При возгорании для тушения допускается применять огнетушители любого типа, воду, водяной пар, огнетушащие пены, инертные газы, песок.

[bookmark: _heading=h.3utnriy56q29]9. Гарантии изготовителя
9.1. Изготовитель гарантирует соответствие контейнера требованиям ТУ 22.29.29-002-70718302-2025 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
9.2. Гарантийный срок — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
9.3. Дополнительные гарантийные условия могут быть определены соглашением между поставщиком и покупателем.
9.4. По истечении срока службы контейнер подлежит передаче на переработку во вторичное полимерное сырье, а при невозможности переработки — утилизации в специализированных организациях.
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[bookmark: _heading=h.unqklvvw5222]10. Отметка ОТК
[bookmark: _heading=h.o6wy4h1tku00]Контролер ОТК __________________________________ /_____________________/
[bookmark: _heading=h.o6wy4h1tku00]Дата выпуска: “    ”  ____________ 26 г.
[bookmark: _heading=h.o6wy4h1tku00]Партия: __________________________
[bookmark: _heading=h.o6wy4h1tku00]Количество: ______________________                                                            М.П.
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